## **Zajištění přístupnosti veřejných budov – SPÚ**

|  |  |
| --- | --- |
| **Organizační jednotka:** | **Státní pozemkový Úřad** |
| **Adresa objektu:** | **Partyzánská 1619/7, Bruntál** |
| **Umístění pracoviště SPÚ v rámci objektu:** | **2.NP** |
| **Vztah SPÚ k objektu:** | Příslušnost hospodařit SPÚ  Zápůjčka prostor v objektu *(uvést konkrétně vlastníka):*  MZ  …………………………………………………………………………………………………………  Komerční pronájem prostor *(uvést konkrétně vlastníka)*:  Úřad práce  …………………………………………………………………………………………………………. |

1. **Vstup do objektu:**

objekt je volně přístupný

v objektu je recepce či stálá služba

do objektu je možný vstup po použití zvonku a domácího interkomu

Jiná možnost: ………………………………………………………………………………………………………………………….

1. **Přístupnost objektu:**

Pro výběr možnosti a konkrétní specifikaci využijte kategorizaci přístupnosti a doplňující piktogramy v příloze č. 1 tohoto dotazníku.

 Objekt je přístupný

Objekt castecne pristupny Objekt částečně přístupný

Objekt nepristupny Objekt obtížně přístupný nebo nepřístupný

1. **Konkrétní detaily přístupnosti Vámi užívané veřejné budovy:**

U jednotlivých piktogramů označte  pokud se daná položka týká Vámi užívané veřejné budovy a současně specifikujte konkrétní podrobnější informace.

obtizny teren onObtížný povrch

Piktogram se nachází jen u objektů, u kterých je třeba počítat se zvlášť nerovným terénem. Obvykle se jedná o neudržovanou historickou dlažbu z velkých nerovných kostek s hlubokými spárami. Podrobnější informace specifikujte: …………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

obtizny sklon onObtížný sklon

Nakloněný terén v bezprostředním okolí objektu (včetně chybějících a nevyhovujících nájezdů). Podrobnější informace specifikujte: ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

hlavni vchod onBezbariérový vstup hlavním vchodem

Bezbariérový vstup hlavním vchodem, který umožňuje vstup do přístupného nebo do částečně přístupného objektu (např. 1 schod do objektu). Podrobnější informace specifikujte: ……………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…

bocni vchod onBezbariérový vstup bočním vchodem

Boční vchod umožňující bezbariérový přístup nebo vchod, který ve srovnání s hlavním vchodem vstup do objektu ulehčuje. Podrobnější informace o jeho umístění, parametrech a způsobu obsluhy (v některých případech je k jeho použití potřeba asistence personálu) specifikujte: ……………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

schody onSchody

Počet schodů specifikujte v doplňujícím textu. (Např. +3 = 3 schody nahoru; -1 = 1 schod dolů; +3 -1 = 3 schody nahoru a 1 schod dolů – mezi nimi je podesta nebo větší prostor bez výškových stupňů. V případě, že po překonání několika schodů do části budovy je přístup do dalších pater možný jen po dalších schodech ve větším počtu, nachází se v textu upozornění: „schodiště”. Pokud se u objektu s tímto piktogramem doplňující text nenachází, v objektu jsou schody v sériích/schodiště bez zařízení k jejich překonání nebo možnosti je obejít. Konkrétní specifikace: …………...…………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

tocite schody onTočité schodiště

Schodiště, které velmi komplikuje dopomoc k jeho překonání – např. zužující se schodové stupně, úzké průchody (užší než 80 cm), snížené podhledy atp. V případě potřeby doplňujících informací, tyto specifikujte: …………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

vytah onVýtah

Běžně použitelný výtah (samoobslužný provoz). Podrobnější informace specifikujte, zejména rozměry: …. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

plosina vytah pro os s omezenou sch pohybu onPlošina nebo výtah jen pro osoby s omezenou schopností pohybu

Svislá/šikmá schodišťová plošina nebo výtah, které neslouží pro použití běžnou veřejností, ale jejich použití je umožněno osobám s omezenou schopností pohybu. Zpravidla je k obsluze všech těchto zařízení potřeba asistence personálu. Informace o rozměrech, způsobu jejich obsluhy a u plošin také o nosnosti specifikujte: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

liziny nebo rampa onLižiny nebo rampa

Ližiny nebo rampa (mobilní i pevné), které slouží obvykle k překonání několika schodů. Většinou je třeba počítat s prudším sklonem. V doplňujícím textu se obvykle upozorňuje na prudké ližiny/rampu a rovněž se uvádí parametry pevných ramp. Podrobnější informace specifikujte: …………………………………………………...…… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…

uzke dvere nebo prujezdy onÚzké dveře nebo průjezdy

Dveře nebo průchody užší než 80 cm, platí i pro hlavní křídlo dvoukřídlých dveří. Podrobnější informace specifikujte: …………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

bezbarierova toaleta onPřístupná toaleta - WC I.

* Nachází se v dámských toaletách (případně v dámských i pánských) nebo je umístěna samostatně
* Vstupní dveře kabiny i všechny přístupy k ní jsou široké minimálně 80 cm. Dveře se otevírají směrem ven z kabiny.
* Rozměry kabiny jsou minimálně: šířka 160 cm x hloubka 160 cm.· Přístup k míse z boku (boční přístup k míse) je minimálně 80 cm.
* Přístup k míse z boku (boční přístup k míse) je minimálně 80 cm.
* U mísy jsou madla.
* Manipulační prostor v kabině není omezený dalším zařízením toalety.

V případě, že se toaleta zamyká, informace o způsobu jejího otevření se uvádí v doplňujícím textu.

Podrobnější informace specifikujte: ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

upravena toaleta onČástečně přístupná toaleta - WC II.

* Nachází se v dámských toaletách (případně pánských) nebo je umístěna samostatně
* Vstupní dveře kabiny i všechny přístupy k ní jsou širší než 70 cm. Dveře se otevírají směrem ven z kabiny.
* Rozměry kabiny jsou minimálně: šířka 140 cm x hloubka 140 cm. Manipulační prostor musí být umístěný proti dveřím.
* Přístup k míse z boku (boční přístup k míse) je minimálně 70 cm.

Další potřebné informace (včetně upozornění na uzamykání kabiny) se uvádí v doplňujícím textu.

Podrobnější informace specifikujte: ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

standardni toaleta onObtížně přístupná nebo nepřístupná toaleta - běžné WC

Toaleta není upravena pro použití osobami s omezenou schopností pohybu.

1. **Fotodokumentace:**

Zajištění fotodokumentace k veřejné budově, zejména vstup do objektu a další detaily související s přístupností objektu. 

1. **Návrh možného řešení zlepšení přístupnosti objektu z hlediska konkrétních dispozic :**

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………….……………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………….……………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

1. **Poznámka:**

…………………………………………………………………………………………………………………………………….……………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………

## **Příloha č. 1**

## **Legenda ikon přístupnosti**

Legenda ikon přístupnosti a popis jednotlivých budov vychází z metodiky mapování Pražské organizace vozíčkařů.

Kategorizace přístupnosti

Objekt přístupný

* Objekt pristupnyPřístupný je celý objekt nebo jeho větší část alespoň s jedním bezbariérovým vstupem. Návštěva je možná bez předchozí domluvy.
* Rampy (mobilní i pevné) před vstupem i uvnitř objektu mají sklon při délce do 3 metrů maximálně 12,5 %, při délce do 12 metrů maximálně 8 %. Šířka pevných ramp je minimálně 100 cm.
* Dveře a průchody jsou široké minimálně 80 cm, platí i pro vstupní (hlavní) křídlo dvoukřídlých dveří. Výška prahů je maximálně 2 cm.
* Pro překonání výškových rozdílů je k dispozici samoobslužný výtah a jeho rozměry jsou minimálně: šířka dveří 80 cm, vnitřní rozměr kabiny: šířka 100 cm x hloubka 125 cm. Objekty s plošinou nevyhodnocujeme jako objekty přístupné.
* Pokud se jedná o objekt s toaletami pro veřejnost, k dispozici je přístupná toaleta: WC I. (viz vysvětlivky níže) nebo v případě, že jsou všechny ostatní požadavky na přístupnost naplněny, alespoň částečně přístupná toaleta WC II. (viz vysvětlivky níže).
* Povrchy a sklon komunikací v objektu a jeho bezprostředním okolí výrazněji nekomplikují pohyb na vozíku (problematickým terénem se rozumí např. zvlášť nerovný povrch s poruchami, historická dlažba z velkých nerovných kostek se širokými spárami, nakloněný terén s kombinací příčného a podélného sklonu)

Další informace o jednotlivých aspektech přístupnosti objektu jsou zaznamenány pomocí doplňujících piktogramů a textu.

Objekt částečně přístupný

* Objekt castecne pristupnyPřístupná je jen část objektu nebo objekt nenaplňuje některé z požadavků uvedených u objektu přístupného. Popis nesplněných požadavků je uveden v textu.
* Rampy a ližiny (mobilní i pevné) před vstupem i uvnitř objektu mají sklon při délce do 3 metrů maximálně 16,5 %, při délce do 12 metrů maximálně 12,5 %. Šířka pevných ramp je minimálně 100 cm.
* Dveře a průchody jsou široké minimálně 70 cm. Výška prahů je maximálně 7 cm.
* Výtah má rozměry minimálně: šířka dveří 70 cm, vnitřní rozměr kabiny: šířka 90 cm x hloubka 110 cm.
* Rozměry plošiny jsou minimálně: šířka dveří 70 cm, přepravní plocha: šířka 70 cm x hloubka 90 cm. Informace o nosnosti jsou uvedeny v doplňujícím textu.
* Přístupnost WC není rozhodujícím faktorem. Vzhledem ke stávající přístupnosti prostředí v ČR by požadavek na existenci alespoň WC II. u objektů částečně přístupných znamenal přeřazení velké části objektů k objektům nepřístupným.
* Před vstupem do objektu je maximálně jeden schod vysoký 8 - 18 cm bez řešení k jeho překonání.

Další informace o jednotlivých aspektech přístupnosti objektu jsou zaznamenány pomocí doplňujících piktogramů a textu.

Objekt obtížně přístupný nebo nepřístupný

* Objekt nepristupnyPřístup nebo pohyb po objektu je zvlášť komplikovaný (kombinace různých důvodů).

Další informace o jednotlivých aspektech přístupnosti objektu jsou zaznamenány pomocí doplňujících piktogramů a textu.

*Zdroj:*<https://www.presbariery.cz/cz/napoveda>