**Změny v přílohách Metodického postupu pro práci s VFP k 15.7. 2022 (verze VFP 4.5)**

1. **Příloha 1 – Definice struktury výměnného formátu**
2. Kapitola 2 c) i) 1 a), kapitola 3.1.3 d) – v objektu <narok><lv><par> doplněny nepovinné podřízené objekty <dszs> a <dsz>, které obsahují seznam důvodů pro začlenění parcely pod režim §3 odst.3 zákona (souhlas vlastníka s řešením).
3. Kapitola 2 u), kapitola 3.1.22 – nový objekt <psz2022> pro datovou sadu prvků výkresů G4 a G5 vyhotovených podle Technického standardu PSZ z roku 2022.
4. Kapitola 3.1.1 a) 9) c) – upřesnění popis atributu ocv (označení oceňovací vyhlášky) objektu <hlav>.
5. Kapitola 3.1.1 a) 15) – nový nepovinný atribut *nvs* objektu <hlav> (navýšení nároku státu).
6. Kapitola 3.1.1 a) 10) a) – změn počet desetinných míst atributu *ksz* objektu <hlav> z 8 na 6 (koeficient společných zařízení).
7. Kapitola 3.1.3 c) – zrušen atribut *sza* objektu <narok><lv><par> (nahrazen objektem <dszs>, viz výše).
8. Kapitola 3.1.4 b) – v objektu <navrh><lv> doplněn nový nepovinný atribut *vc*, obsahující číslo vlastnického celku (listy vlastnictví se stejným číslem jsou pak považovány za vlastnický celek, který musí mít shodné vlastníky a pro který se kritéria přiměřenosti vyhodnotí dohromady za všechny listy vlastnictví v daném celku).
9. Kapitola 3.2.3 – nový objekt <ano> pro seznam anotací nadřízeného prvku a nový objekt <tano>, který definuje anotaci prvku (text, jehož obsah je odvozen z atributu *ozn* nadřízeného objektu).
10. **Příloha 2 – Kontrola dat přebíraných pomocí VFP**
11. Kapitola 2 – upřesněno, že v etapách 0 až 6 se za parcely v obvodu úprav považuje každá parcela, která zasahuje do obvodu dále než 1 cm od hranice obvodu. U parcely zasahujících do obvodu je třeba mít odtajněné vlastníky (kontroly 102) a jiné oprávněné (103), případně zastupované neznáme účastníky (101) a také se u nich kontroluje topologie, překryt a výskyt v SPI KN (414, 417, 421) a dále varování 429 a 430.
12. Kapitola 2.1 – nová kontrola (kód chyby 006), zda navýšení nároku státu není zadáno pro koeficient výměry menší než 1.
13. Kapitola 2.1 – změna hodnoty přípustného rozdílu koeficientu výměry a podílu součtu výměr všech ploch obvodů pozemkových úprav (kód varování 001) z hodnoty 0,000001 na 0,0005.
14. Kapitola 2.1 – nová kontrola (kód varování 007), zda hodnota navýšení nároku státu odpovídá koeficientu výměry.
15. V kapitole 2.5 upřesněno, že kontroly se týkají datové sady PSZ vyhotovené dle TS PSZ 2016 nebo dle TS PSZ 2022*.*
16. Kapitola 2.5 – nové kontroly (kódy varování 328, 329 a 330) výskytu vybraných prvků výkresu zaměření skutečného stavu uvnitř záboru (prvku *hranice navržených parcel pro opatření ke zpřístupnění pozemků*, *hranice navržených parcel pro opatření na ochranu ZPF* nebo *hranice navržených parcel pro vodohospodářská*).
17. Kapitola 2.5 – nová kontrola (kód chyby 331) hodnoty atributu *nad*, která musí odpovídat hodnotě atributu *ozn* nadřízeného prvku příslušného typu prvku (např. hodnota atributu nad výhybny musí odpovídat hodnotě atributu ozn polní cesty).
18. Kapitola 2.5 – informace 322: doplněn popis obsahující rok účinnosti použitého TS PSZ (tj. tato informace, původně určená pro upozornění na data dle TS PSZ 2012, nově informuje i o použití TS PSZ 2016).
19. Kapitola 2.6.1 – chyba 422: doplněno, že součástí celkové nárokové výměry na LV je případné navýšení nároku státu.
20. Kapitola 2.6.1 – nová kontrola (kód varování 429) výskytu duplicitního vlastnictví na LV. Netýká se úprav, u kterých byl vystaven návrh před 1. 1. 2021.
21. Kapitola 2.6.2 – nová kontrola (kód varování 430) výskytu parcely v přídatném spoluvlastnictví nebo parcely, v jejíž prospěch je přídatné spoluvlastnictví zřízeno. Takové parcely nelze řešit ve smyslu §2 zákona o pozemkových úpravách, ale mohou být v obvodu úprav jako neřešené
22. Kapitola 2.14.1 – nová kontrola (kód chyby 1070), zda všechny LV zařazené do konkrétního vlastnického celku mají shodné vlastníky (včetně formy vlastnictví a podílů).
23. Kapitola 2.14.1 – varování 1008, 1009, 1010 a 1050: doplněno, že u LV zařazených do vlastnických celků se porovnávají sumární hodnoty za všechny LV daného celku.
24. Kapitola 2.14.4. – varování 1048 a 1049: za základě novely vyhlášky změněno kritérium z 80 % na 90 %.
25. **Příloha 3 - Režim při předávání dat mezi SPÚ a zpracovatelem**

Doplnění objektu <psz2022> - výkresy G4-G5 dle TS PSZ 2022.

1. **Příloha 5 – Číselník chyb**
   1. Sloupec *chybná hodnota* rozdělen do tří sloupců *objekt*, *hodnota* a *souřadnice*.
   2. U varování 308 a 314 se nově uvádí atribut *ozn* (týká se projektů, u kterých byl použit TS PSZ 2022).
   3. Doplnění nových kontrol nebo jejich upřesnění v závislosti na nové příloze 2.